{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":16,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,15],[54,0,54,15],[55,8,55,15],[57,0,57,7],[57,8,57,15],[56,8,56,15],[58,9,58,12],[58,14,58,15],[59,8,59,10],[63,0,63,1],[63,2,63,15],[65,0,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,15],[50,6,50,7],[49,9,49,13],[50,9,50,13],[61,0,61,15],[34,13,34,15],[35,13,35,15],[36,13,36,15],[37,13,37,15],[38,13,38,15],[39,13,39,15],[41,13,41,15],[42,13,42,15],[34,5,34,8],[35,5,35,8],[36,5,36,8],[37,5,37,8],[38,5,38,8],[40,5,40,8],[11,0,11,15],[6,7,6,8],[6,1,6,5],[13,11,13,15],[9,0,9,15],[10,0,10,15],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[64,0,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,15],[16,0,16,3],[16,4,16,5],[16,8,16,15],[15,0,15,15],[45,0,45,15],[21,0,21,15],[31,0,31,15],[33,0,33,3],[33,4,33,5],[33,8,33,15],[39,5,39,8],[44,5,44,8],[32,0,32,15],[0,0,3,4],[0,5,3,9],[0,10,0,15],[1,11,1,15],[2,11,2,15],[3,11,3,15],[4,0,4,15],[6,10,6,12],[6,14,6,15],[48,8,48,15],[55,1,56,7],[59,1,59,7],[24,5,24,14],[25,5,25,14],[26,5,26,14],[27,5,27,14],[13,3,13,8],[13,9,13,10],[14,3,14,8],[14,9,14,15],[20,5,20,14],[22,5,22,14],[23,5,23,14],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[26,2,26,3],[17,5,17,14],[18,5,18,14],[19,5,19,14],[60,0,60,15],[62,0,62,15],[44,13,44,15],[40,13,40,15],[49,1,49,4],[49,6,49,7],[50,1,50,4],[42,5,42,8],[43,5,43,8],[43,13,43,15],[52,0,52,2],[52,3,52,4],[52,6,52,11],[53,0,53,2],[53,3,53,6],[53,9,53,15],[59,11,59,12],[41,5,41,8],[51,0,51,15],[46,0,46,15],[47,0,47,7],[47,8,47,15],[52,13,52,15],[48,0,48,7],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[5,0,5,2],[5,10,5,11],[5,7,5,9],[5,5,5,6],[5,3,5,4],[7,0,7,11],[8,0,8,2],[8,3,8,4],[8,9,8,15],[8,6,8,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[12,9,12,10],[28,5,28,14],[29,5,29,14],[30,5,30,14],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[7,12,7,15],[12,11,12,15]]}
[null,null,null,null,null,"D.P.R. n° 380/2001 \nart. 59 Legge 1086/71 – art. 20 \nVia B.Spadaro n° 45 | 97014 ISPICA\ntel. 0932 950 000 / fax 0932 793 584\nPEC:     betontest@mlcert.it \nemail: laboratori@betontest.it\nSito:     http://www.betontest.it",null,null,null,null,"ACCETTAZIONE (RISERV. LABORATORIO)\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prot. n°"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"del"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Firma"]
["Oggetto: Legge 5.11.1971 n° 1086 – Prove di Laboratorio a norma del D.M. 17.01.2018 Circolare 21 gennaio 2019 n° 7 C.S.LL.PP."]
["Il sottoscritto richiedente:",null,null,null,null,"in qualità di:",null,"Dir. Lavori",null,null,"Collaudatore",null,"R.U.P."," C.T.U. ",null,"Dir. Tecnico"]
["via",null,null,null,null,null,"n°",null,null,"città",null,null,null,"tel."]
[" CONSEGNA PERSONALMENTE     -          DELEGA ALLA CONSEGNA (sotto la propria responsabilità)    il Sig."]
["Documento di identità n°:",null,null,null,null,"qualifica:",null,null,null,"a codesto laboratorio i sottoelencati materiali provenienti dai lavori di:"]
[]
[]
[]
["nel Comune di:",null,null,null,null,null,null,null,null,"di proprietà di:"]
["eseguiti dalla ditta:",null,null,null,null,null,null,null,null,"con sede a:"]
["Lavori diretti da: ",null,null,null,null,null,null,null,null,"per sottoporti a prova di:"]
[]
["Campioni di calcestruzzo:",null,null,null,"      compressione",null,"       altro:"]
["N°","Sigla","Verbale n°",null,"Data del prelievo","Posizione in opera",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rck"]
[2]
[2]
[2]
["Q U A N  T I T A'    M I N I M A    P E R    I L    C O N T R O L L O   D I   T I P O    \"A\"  -  C  1 1 . 2 . 5 . 1   N T C"]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
["IMPORTANTE!!! – I campioni di calcestruzzo devono essere inviati al Laboratorio privi di qualsiasi imballo (polistirolo, casseformi, etc.),  e devono riportare la sigla o etichettura per l’individuazione della posizione in opera - C 11.2.5.3 NTC.\n- Le prove a compressione vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni, superato tale termine, le prove vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera - C11.2.5.3 NTC.\n- Se lo scostamento Δ, rispetto al valore minimo è superiore al 20%, \"ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al § 11.2.5 del D.m. 17/01/2018 e pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui  al § 11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17/01/2018\"\n- Qualora il numero dei provini sia inferiore a sei, il Laboratorio sul certificato appone una nota \"Il numero dei campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di tipo A\"  - C 11.2.5.3 NTC."]
[]
["Campioni di acciaio:",null,null,null,"      trazione e piega",null,"       altro:"]
["N°","Diametro","Verbale n°","del","Marchio produz.","Posizione in opera",null,null,null,"N°","Profilati  ","Verbale n°","del","Posizione in opera"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["3 f"]
["- I campioni di acciaio per cemento armato inviati al Laboratorio devono essere riconoscibili attraverso il marchio di identificazione, che sarà rilevato ed indicato sul certificato di prova. Pertanto si consiglia l’invio al Laboratorio della copia del Attestato di qualificazione dei campioni di acciaio.\n'- Le prove di trazione vanno eseguite entro 30 giorni dal prelievo. Il prelievo è costituito da n° 3 provini ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe, per ogni diametro impiegato - C 11.3.2.12 NTC"]
["IL SOTTOSCRITTO DIR. LAVORI SPECIFICATAMENTE RICHIEDE CHE I CERTIFICATI E LE FATTURE VENGANO EMESSI COME SEGUE:"]
["INTESTAZIONE CERTIFICATI (1) ",null,null,null,null,null,null,null,"(da compilare solo se diversa dall’intestazione certificati)\n   INTESTAZIONE FATTURA (2) \nImpresa esecutrice o richiedente"]
[]
["via:",null,null,null,null,"c.a.p.:",null,null," via:",null,null,null,null,null,"c.a.p:"]
["città:",null,null,null,null,"tel.:",null,null," città:",null,null,null,null,null,"tel.:"]
["DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA"]
["CODICE UNIVOCO:",null,null,null,null,"PEC:",null,null,null,null,null,null,"P.  I V A:"]
["CODICE FISCALE:",null,null,null,null,null,null,"E-MAIL :"]
["CONSEGNA DEI CERTIFICATI:"]
[null,"CONTRASSEGNO POSTALE ALL'INTESTATARIO DELLA FATTURA CON     INOLTRO DEI CERTIFICATI ORIGINALI  AL DIRETTORE  DEI  LAVORI  A PAGAMENTO AVVENUTO ",null,null,null,null,null,null," RITIRO PRESSO LA SEGRETERIA DEL LABORATORIO DAL:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"                 Direttore dei Lavori"]
["         RACCOMANDATA A/R AL DIR. DEI LAVORI A PAGAMENTO AVVENUTO",null,null,null,null,null,null,null,"                 Persona autorizzata dal D.L. a ritirare i certificati e la fattura:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null," Sig.",null,null,null,null,"documento"]
[null,"È richiesta la procedura di urgenza (con supplemento del 30%)",null,null,null,null,null,null,"Metodo Pagamento:",null,null,"Contanti",null,"Bonifico",null,"Assegno"]
["       Note:    (1): Come da modello depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e autorizzato con apposito decreto.\n                     (2): Come da modello e prezziario generale del Laboratorio depositati presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e autorizz. con apposito decreto."]
["  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 per gli adempimenti tecnici, contabili e fiscali inerenti il servizio richiesto."]
[" Il sottoscritto Richiedente con la sottoscrizione della presente certifica ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 la veridicità ed esatezza dei dati dichiarati ed accetta senza riserva alcuna i termini, le modalità e le prescrizioni contenute nel presente documento."]
["  DATA ",null,"____________________________"]
["Intestatario Fattura",null,null,null,"Persona delegata alla consegna dei provini",null,null,null,"Il Direttore dei lavori - Il richiedente _________________________"]
["_________________________",null,null,null,"_________________________________",null,null,null,"_______________________________________   "]
[".\nPrescrizioni normative D.M. 17.01.2018 E Circolare 21 gennaio 2019 C.L.S.LL.PP. NTC\n\nLa Norma intende sottolineare i compiti attribuiti al Direttore dei Lavori, che deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei provini di calcestruzzo nella fase di getto e delle barre di acciaio, provvedendo sotto la propria responsabilità:\n1. A redigere apposito verbale di prelievo; in assenze degli estremi del verbale di prelievo il laboratorio effettua le prove ma in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi della Legge 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova;\n2. Ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili; tutti i provini devono essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal richiedente che devono corrispondere, evidentemente, alle sigle riportate nella richiesta. Il laboratorio accetta solo provini provvisti di contrassegno e rifiuta provini che rechino segni evidenti che mettono in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata dalla richiesta (ne sono un esampio i segni di vecchi etichettature rimosse, ovvero la presenza di altre sigle pregresse rispetto a quelle indicate sulla richiesta);\n3. Sottoscrive la domanda di prova al laboratorio, avendo cura, di fornire, nella domanda, precise indicazioni delle strutture interessate di ciascun prelievo, le date di prelievo, gli estremi dei relativi verbali di prelievo nonchè le sigle di identificazione di ciascun provino. In caso contrario il laboratorio emetterà un Rapporto di prova in luogo del Certificato di prova previsto;\n4. Il laboratorio certifica solo prove le cui richieste siano regolarmente sottoscritte dal Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, Direttore Tecnico di Stabilimento); diversamente,  in luogo del previsto Certificato di prova, il laboratorio rilascia un semplice Rapporto di prova, precisando che lo stesso non costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla Legge 1086/71;\n5. A consegnare i provini presso il laboratorio e ad acquisire i relativi Certificati di prova, indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento delle prestazioni del laboratorio. Delle predette operazioni il Direttore dei Lavori può incaricare mediante sottoscrizione di delega scritta una persona di sua fiducia, ferma restando tuttavia la personale responsabilità ad esso attribuita dalla legge. Si precisa, altresi, di specificare il ruolo svolto da colui che è delegato alla consegna dei provini.\n6. Le prove a compressione vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. Superato tale termine, le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera. Tale inadempienza sarà segnalata con l'apposizione di note previste sui certificati di prova;\n7. Si rammenta che per il calcestruzzo un prelievo è costituito da una coppia di campioni e che ogni prelievo deve essere distinto dagli altri, qualora il numero dei provini sia inferiore a sei (3 prelievi), il laboratorio sul certificato appone una nota con la quale segnala al Direttore dei Lavori che \"Il numero dei campioni provati dal laboratorio non è sufficiente per eseguire il controllo di tipo A\" previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. Tale segnalazione non inficia la validità del certificato ma costituisce una segnalazione per il Direttore dei Lavori o altri soggetti preposti al controllo;\n8. Il laboratorio, qualora sia necessario, in riferimento ai provini in conglomerato cementizio, è autorizzato alla spianatura dei campioni secondo la UNI EN 12390-1 e di tutti gli adempimenti necessari alla corretta esecuzione della prova;\n9. I campioni di acciaio per cemento armato inviati al Laboratorio devono essere riconoscibili attraverso il marchio di identificazione, che sarà rilevato ed indicato sul certificato di prova. Pertanto si consiglia l’invio al Laboratorio della copia del Attestato di qualificazione dei campioni di acciaio;\n10. Le prove di trazione vanno eseguite entro 30 giorni dal prelievo. Il prelievo è costituito da n° 3 provini ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe, per ogni diametro impiegato.\n"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}